Košice 18.08.2021 E.č. 182 /2021

**Výzva na predloženie ponuky**

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice, IČO: 00521965 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: „Výmena okien v škole**“** (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

 Verejný obstarávateľ: Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

 Sídlo : Trieda SNP 104, 040 11 Košice

 IČO : 00 521 965

 Štatutárny zástupca: PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka

 Telefón: 055/ 6415166

 E-mail: skola@ssske.sk

1. **Druh zákazky:** stavebné práce

CPV kód:45262520-2 murárske práce

 45421100-5 montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí

1. **Názov predmetu zákazky: „ Výmena okien v škole“**
2. **Opis predmetu zákazky :**

Predmetom zákazky je výmena okien v počte 209 ks a 2 ks exteriérových dverí v objekte verejného obstarávateľa na Triede SNP 104 v Košiciach za nové plastové okná a dvere   v súlade s STN 73 3134, STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2 Funkčné požiadavky.

 **Obhliadka priestorov**: Uvedená zákazka si vyžaduje obhliadku priestorov z dôvodu oboznámenia sa so

 skutkovým stavom a ich dispozičného riešenia. Pracovný čas obhliadky je potrebné dohodnúť vopred

 s kontaktnou osobou – p. Klik na t.č. 055/6415 167, prípadne na čísle MT: 0903 628 084, počas pracovných dní

 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

 **Verejný obstarávateľ požaduje v rámci plnenia predmetu zákazky:**

* Demontáž pôvodných okien,
* Likvidácia vzniknutého odpadu a stavebného odpadu, hrubé stavebné úpravy,
* Dodávka okien, dverí vrátane kľučiek a všetkých jeho častí, parotesnej pásky, z vnútornej strany okna
* Montáž okien, okenných žalúzií, dverí
* doprava
* Finálne stavebné úpravy, vrátane všetkých stavebných prác potrebných pre zhotovenie,
* Technická dokumentácia, vyhlásenie o parametroch výrobkov použitých na plnenie predmetu zákazky v slovenskom jazyku,
* Odovzdanie okien objednávateľovi, zaškolenie obsluhy
* **Záručná doba:** minimálne 60 mesiacov odo dňa prevzatia dodávky a montáže preberacím protokolom

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať montážne a stavebné práce výlučne osobami odborne spôsobilými na túto činnosť,

 rešpektujúc všetky vyhlášky a nariadenia:

* Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
* Zákon č. 90/2017 Z.z. o odpadoch

Ďalšie súvisiace predpisy vzťahujúce sa k predmetu zákazky.

Zhotoviteľ zodpovedá za vhodnosť použitých komponentov a materiálov k požadovanému spôsobu využitia predmetu zákazky.

**Technická špecifikácia zákazky je uvedená v Prílohe č. 1**

#  Predpokladaná hodnota zákazky: 149.682,14 € bez DPH

#  Variantné riešenie / ekvivalent :

# verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou cenovej ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia cenových ponúk .

# V prípade, ak táto výzva, alebo dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto výzvy identifikujú konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo identifikujú konkrétneho dodávateľa alebo konkrétne technické riešenie, výrobný postup, značku, patent a krajinu pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň nebude predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa.

#  Spôsob vzniku záväzku : zmluva o dielo

#  Miesto plnenia : Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

#  Podmienky účasti :

#  Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Ustanovenie § 11 ZVO nie je dotknuté.

# Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:

# Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona – musí byť oprávnený dodávať stavebné práce, tovar, služby , ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou. (*Ak je za písaný v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ overí jeho oprávnenie v registri na Úrade pre verejné obstarávanie alebo overí jeho oprávnenie v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak by vyhľadávanie v príslušnom registri nebolo možné, v takom prípade bude uchádzač požiadaný o doplnenie daného dokladu).*

# Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

# Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.f).

#  Podmienky financovania:

* Cena uvedená v ponuke je záväzná počas celého obdobia platnosti zmluvy.
* Predmet zákazky je financovaný z  prostriedkov obstarávateľa
* Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
* Cena za predmet zákazky bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača na základe vystavenej faktúry a prevzatí predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ požaduje 30 dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
* Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku SR, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.

# Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia

# Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t.j. najnižšia cena s DPH v mene EUR za celý predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

# Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených uchádzačmi podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu s DPH. Ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené vzostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.

# Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na základe vyhodnotenia kritéria – najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky s DPH, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. V prípade ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

#  Predkladanie cenovej ponuky:

* 1. Oslovený subjekt – uchádzač, môže predložiť len jednu cenovú ponuku.
	2. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR.
	3. V poskytnutej informácii sa uvedie cena za predmet zákazky bez DPH a s DPH. Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
	4. Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko čo je nevyhnutné na riadne dodanie diela , pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

# Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.

# V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

# Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

* 1. Predložená cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktné telefónne číslo, emailová adresa)

#  Spôsob predloženia a obsah ponuky:

# Cenová ponuka sa predkladá v písomnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne, najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

# Ak sa ponuka predkladá v listinnej forme, musí byť doručená v uzatvorenom nepriehľadnom obale, označenom adresou verejného obstarávateľa, obchodným menom a sídlom uchádzača a slovami: „ Neotvárať – cenová ponuka: „Výmena okien v škole“

# Obsah ponuky:

# Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenia kritéria

# Príloha č. 3 – Výkaz výmer ( *nacenená položkovitá špecifikácia / rozpočet)*

# Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie

1. **Lehota a miesto na predkladanie ponuky :**
* Ponuky je potrebné doručiť na adresu : Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
* Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : **31.** **08.2021 o  09:00 hod**
* Cenové ponuky musia byť doručené v stanovenej lehote.
* Cenová ponuka predložená listinne po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy.
* Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania.
* Lehota viazanosti cenových ponúk: uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t.j. 9 mesiacov
1. **Lehota na dodanie predmetu zákazky** : Verejný obstarávateľ požaduje, aby výmena okien v požadovanej technickej špecifikácii sa uskutočnila v rozsahu a forme popísaných v hore uvedených bodoch, lehota dodania do 60 dní od podpísania zmluvy.
2. **Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu**:

V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky, Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.

1. **Ďalšie informácie**:
	1. Do procesu vyhodnotenia cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou budú zaradené len cenové ponuky uchádzačov, ktorí dali súhlas s využitím predloženej cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou a splnili požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve
	2. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom / písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
	3. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka / \*S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
	4. Ak úspešný uchádzač a akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
	5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami obstarávateľa.
	6. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
* Nebude predložená ani jedna ponuka,
* Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
* Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
* Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
	1. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní stanovené formálne

 pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje

 tak, aby vynaložené náklady na obstarávanie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene,

 všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.

 V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere

 najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky §117 nie je možné podať námietky.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |

 .....................................................

 riaditeľka školy

Príloha: Príloha č.1 – Technická špecifikácia

 Príloha č.2. – návrh na plnenie kritéria (cenová ponuka)

 Príloha č. 3 - Výkaz výmer (rozpočet)

 Príloha č. 4 – čestné vyhlásenie uchádzača

**Technická špecifikácia** Príloha č.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.pol. | Popis  | Schéma  | Počet - ks |
| 1. | Exteriérové plastové okno 1750 x 2100 mm, 5 komorový profil, farba biela, otváravé + sklopné, zasklievanie-číre izolačné trojskolo k=1,0 W/m2Ostenie – murivo YTONG hr. 250 mm, nadpražie – pórobetónový panel, kovanie – ľahký kov bielej farby, dosiahnuteľné z podlahy, vrátane inter. a exter. parapetu |  | 149 |
| 2. | Exteriérové plastové okno 1800 x 1500 mm, 5 komorový profil, farba biela, otváravé + sklopné, zasklievanie-číre izolačné trojskolo k=1,0 W/m2Ostenie – pórobetónový panel hr. 300 mm, nadpražie – pórobetónový panel, kovanie – ľahký kov bielej farby, dosiahnuteľné z podlahy, vrátane inter. A exter. parapetu |  | 16 |
| 3. | Exteriérové plastové okno 1200 x 1200 mm, 5-komorový profil, farba biela, otváravé + sklopné, zasklenie-číre izolačné trojsklo k=1,0 W/m2,Ostenie – pórobetónový panel hr.300 mm, nadpražie – pórobetónový panel, kovanie – ľahký kov bielej farby, dosiahnuteľné z podlahy, vrátane int.a exter.parapetu |  | 29 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č.pol. | Popis  | Schéma  | Počet - ks |
| 4. | Exteriérové plastové okno 900 x 2100 mm, 5 komorový profil, farba biela, otváravé + sklopné, zasklievanie-číre izolačné trojskolo k=1,0 W/m2Ostenie – murivo YTONG pórobetónový panel hr. 250 mm, nadpražie – pórobetónový panel, kovanie – ľahký kov bielej farby, dosiahnuteľné z podlahy, vrátane inter. A exter. parapetu |  |  9 |
| 5. | Exteriérové plastové okno 900 x 1500 mm, 5 komorový profil, farba biela, otváravé + sklopné, zasklievanie-číre izolačné trojsklo k=1,0 W/m2Ostenie – pórobetónový panel hr. 300 mm, nadpražie – pórobetónový panel, kovanie – ľahký kov bielej farby, dosiahnuteľné z podlahy, vrátane inter. a exter. parapetu |  |  6 |
| 6. | Exteriérové plastové dvere 1900 x 1970 mm, plné Ostenie – pórobetónový panel hr.300 mm, nadpražie – pórobetónový panel, kovanie – ľahký kov bielej farby, dosiahnuteľné z podlahy |  |  2 |

Príloha č.2

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice

**Návrh uchádzača na plnenie kritéria**

 Názov zákazky **: „Výmena okien v škole“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov** |  |
| **Sídlo** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH** |  |
| **Platca / neplatca DPH \*** |  |
| **Kontaktná osoba** |  |
| **Telefón**  |  |
| **e-mail** |  |

**Cenová ponuka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výmena okien v škole**  | **Cena bez DPH** | **DPH**  | **Cena s DPH** |
| **Cena celkom za dielo** |  |  |  |

Dátum: ................................. Meno, priezvisko, podpis: ..........................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odberateľ: Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice**  |  |  |  |  | **Spracoval:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát |  |  |
| **Projektant:**  |  |  |  |  |  |  | **JKSO :**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočet | **Prehľad rozpočtových nákladov v** | **EUR** |  |  | 1 | 123,5 |  |  |
| **Dodávateľ:**  |  |  |  |  |  |  | **Dátum:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Čerpanie | **Súpis vykonaných prác a dodávok v** | **EUR** | **za obdobie** | **Mesiac 2011** | 2 | 123,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VK | **Prehľad kalkulovaných nákladov v** | **EUR** |  |  | 3 | 123,457 |  |  |
| **Stavba : Výmena okien** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VF | **Súpis vykonaných prác a dodávok v** | **EUR** | **za obdobie** | **Mesiac 2011** | 4 | 123,4567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | 123,46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. |
| číslo | cen. |   | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |   | materiál |   | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |   | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |   | pre tlač |   | produkcie | číslo | ceny |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011 | 342272536 | Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | 358,000 | m2 |  |  |  |  | 0,11772 | 42,14376 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | E | 185,802 | 34227-2536 | 342272536 | 45.25.50 |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **42,14376** |  | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014 | 612425931 | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková | 1 623,930 | m2 |  |  |  |  | 0,05731 | 93,06743 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | E | 1 620,682 | 61242-5931 | 612425931 | 45.41.10 |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3\*(1,75\*149+2,1\*2\*149+1,8\*16+1,5\*320,9\*9+2,1\*18+0,9\*6+1,5\*12+1,2\*3\*29) = 1623,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3\*1,9\*2+1,97\*2\*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011 | 612474116 | Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm | 358,000 | m2 |  |  |  |  | 0,01400 | 5,01200 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | E | 112,770 | 61247-4116 | 612474116 | 45.41.10 |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011 | 612481118 | Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu | 358,000 | m2 |  |  |  |  | 0,00446 | 1,59668 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | E | 94,512 | 61248-1118 | 612481118 | 45.41.10 |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011 | 622474117 | Omietka vonk. stien zo suchých zmesí na Ytong hr.15 mm | 358,000 | m2 |  |  |  |  | 0,01875 | 6,71250 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | E | 169,692 | 62247-4117 | 622474117 | 45.41.10 |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011 | 622484010 | Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou | 358,000 | m2 |  |  |  |  | 0,00013 | 0,04654 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | E | 121,720 | 62248-4010 | 622484010 | 45.41.10 |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **106,43515** |  | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:  | **0,000** |  |  |  |  |  |  | **148,57891** |  | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 305,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 764 - Konštrukcie klampiarske |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 764 | 764410340 | Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 220 | 341,650 | m |  |  |  |  | 0,00052 | 0,17766 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | I | 253,846 | 76441-0340 | 764410340 | 45.22.13 |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **0,17766** |  | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 767 | 767631510 | Montáž okien plastových | 1 474,900 | m |  |  |  |  | 0,00008 | 0,11799 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | I | 1 054,554 | 76763-1510 | 767631510 | 45.42.11 |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,7\*149+6,6\*16+6\*9+4,8\*6+4,8\*29 = 1474,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | MAT | 611100410101 | Okno plast. trojsklo 1750x2100 2O,2S | 149,000 | kus |  |  |  |  | 0,08000 | 11,92000 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | D |  | 611100410101 | 611100410101 | 20.30.11 |   | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MAT | 611100410102 | Okno plast. trojsklo 1800x1500 O,OS | 16,000 | kus |  |  |  |  | 0,08000 | 1,28000 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | D |  | 611100410102 | 611100410102 | 20.30.11 |   | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MAT | 611100410103 | Okno plast. trojsklo 900x2100 O,S | 9,000 | kus |  |  |  |  | 0,08000 | 0,72000 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | D |  | 611100410103 | 611100410103 | 20.30.11 |   | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MAT | 611100410104 | Okno plast. trojsklo 900x1500 OS | 6,000 | kus |  |  |  |  | 0,08000 | 0,48000 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | D |  | 611100410104 | 611100410104 | 20.30.11 |   | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MAT | 611100410105 | Okno plast. trojsklo 1200x1200 OS | 29,000 | kus |  |  |  |  | 0,08000 | 2,32000 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | D |  | 611100410105 | 611100410105 | 20.30.11 |   | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MAT | 611100410106 | Dvere plast. trojsklo vchodové 1900x1970 O | 2,000 | kus |  |  |  |  | 0,08000 | 0,16000 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | D |  | 611100410106 | 611100410106 | 20.30.11 |   | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 767 | 767641510 | Montáž dverí plastových | 15,480 | m |  |  |  |  | 0,00008 | 0,00124 |  | 0,000 | 20 |   |  |  |  |  |  | I | 10,913 | 76764-1510 | 767641510 | 45.42.11 |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,74\*2 = 15,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **16,99923** |  | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:  | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **17,17689** |  | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319,313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Za rozpočet celkom** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | **165,75580** |  | **0,000** |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 624,491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Príloha 4

**Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice**

**Č E S T N É V Y H L Á S E N I E**

**uchádzača**

**Obchodné meno : ................................................................................................**

 **sídlo : ................................................................................................**

Týmto čestne vyhlasujem (e), že:

1. súhlasím(e) s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: „**Výmena okien**

 **v škole“**, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách

 a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

2. všetky predložené vyhlásenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

3. Nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím

 v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

 (§ 32 ods. 1 písm. f),

4. mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré

 zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e),

5. spĺňam(e) všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem (e) verejnému

 obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,

6. nie som (nie sme) v konflikte záujmov podľa § 23 Zákona o verejnom obstarávaní,

7. Vyhlasujem(e), že dávam(e) písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto

 verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov

 v znení neskorších predpisov,

8. Vyhlasujem(e), že dávam(e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie

 verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky,

 v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

 –––––––––––––––––––––––––––––

 (pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača)